第五章  采购内容及总体要求

（用“★”标注的内容为不允许负偏离的实质性要求和条件）

采购清单及相关要求

	序号
	货物服务名称
	技术要求
	单位
	数量
	备注

	1
	数据库服务器
	产品形态：2U机架式服务器，国产知名品牌。
★处理器：配置2颗16核处理器，主频不低于2.1GHz，三级缓存不低于32M；
★内存:配置128GB DDR4 ECC内存；提供不少于32个内存插槽；
网络:配置1块双口千兆以太网卡，支持网卡冗余功能，支持网络唤醒功能；
存储控制器：配置8口SASRAID控制器，2GB缓存，支持RAID0/1/5；
★硬盘:配置2块240G 2.5 SATA 6Gb R SSD硬盘，4块1.2T 2.5吋10K 12Gb SAS硬盘；最大支持12个前置热插拔3.5硬盘或24个2.5硬盘，可支持2个后置SAS/SATA/SSD硬盘；支持2个内置M.2 SSD；支持2个内置SD卡插槽；
★SD卡审查日志：支持SD卡存储系统日志，可持续记录服务器全生命周期系统日志。（提供功能设置界面截图）
电源：配置550W冗余电源，1+1冗余；
服务：硬件提供3年质保函和授权函，提供原厂3年免费上门服务，所有产品配置必须和出厂配置一样，拒绝拆机组装，货到现场打400电话核实配置参数。提供产品来源渠道合法的证明文件。
	台
	2
	核心

产品

	2
	Web服务器
	产品形态：2U机架式服务器，国产知名品牌。
★处理器：配置2颗8核处理器，主频不低于2.5GHz，三级缓存不低于64M；
★内存:配置32GB DDR4 ECC内存；提供不少于32个内存插槽；
网络:配置1块双口千兆以太网卡，支持网卡冗余功能，支持网络唤醒功能；
存储控制器：配置SAS控制器，支持RAID 0/1/10。
★硬盘:配置2块1TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘；最大支持12个前置热插拔3.5硬盘或24个2.5硬盘，可支持2个后置SAS/SATA/SSD硬盘；支持2个内置M.2 SSD；支持2个内置SD卡插槽；
★SD卡审查日志：支持SD卡存储系统日志，可持续记录服务器全生命周期系统日志。（提供功能设置界面截图）
电源：配置550W冗余电源，1+1冗余；
服务：硬件提供3年质保函和授权函，提供原厂3年免费上门服务，所有产品配置必须和出厂配置一样，拒绝拆机组装，货到现场打400电话核实配置参数。提供产品来源渠道合法的证明文件。
	台
	2
	

	3
	服务器内存
	8G DDR3 1333 RECC
	条
	4
	

	4
	服务器硬盘
	2TB SAS 7.2K 3.5寸 ST2000NM0063
	块
	4
	

	5
	服务器电源
	350w
	个
	1
	


备注：1、如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。 

2、为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且该调整须经评标小组审核认可。 

3、投标人提供的相关技术证明文件（第三方检测报告、产品使用说明书、厂家官网截图、产品彩页）中关于同一技术参数的表述不一致时，相关技术证明文件的效力由高到低顺序依次为第三方检测报告、产品使用说明书、厂家官网截图、产品彩页。

4、招标文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件（如果招标文件中有标注“★”的技术参数）。 

商务要求

（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含软件及相关服务）的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标响应文件的技术响应表（如果被评标小组接受的话）相一致。若招标文件及谈判响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。投标人对技术参数的响应情况需提供相关技术证明文件（第三方检测报告或产品彩页或产品使用说明书或厂家官网截图等）予以证明，否则评标小组有权视为不响应。
1.1投标人提供的相关技术证明文件中关于同一技术参数的表述与检测报告不一致时，以检测报告为准。

2、所有货物必须符合国家相关强制性要求。所有软件必须为正版。

3、技术支持

3.1中标人应向项目单位提供全方位及时而有效的技术支持和服务，负责建设完毕。

3.2中标人负责将货物的有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、验收报告等汇集成册交付项目单位，涉及进口的部件配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。

4、质保及售后服务：

4.1投标人对所报货物服务至少提供3年的免费质保服务，均自验收合格之日起计算。所有质保费用均已包含在总报价中。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于谈判响应文件中零配件、易损件及备品备件清单所报价格供应原厂零配件等。免费质保期内软件免费升级，终身免费使用。

4.2中标人须设有7×24小时售后服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3售后服务响应时间：中标人需设有专门的售后服务队伍，建立完备的故障响应机制。如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话6小时内到达现场,12小时内解决问题。如不能解决的，中标人需免费提供替代货物供项目单位使用。免费质保期内如货物出现质量问题，中标人负责免费修复，对于无法修复的情况，中标人负责免费更换。

5、培训：中标人应对项目单位提供现场培训，现场培训能够根据项目单位需要，合理安排，以满足系统正常使用、运行、维护和技术支持的需要，培训费用包含在本次总报价中。

6、交货期：自合同签订之日起15日内供货并安装调试完毕。
7、交货及服务地点：安徽工业大学。

8、验收：
8.1项目单位和相关部门按照招标文件和谈判响应文件承诺进行验收。招标文件没有规定和谈判响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，项目单位须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，总报价中必须包含首次检测费用。
8.2货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、软件代码（前台和后台的通讯协议、数据包类型，数据包结构和数据库结构）、功能介绍、操作使用说明书、系统故障说明、应用软件备份（最终执行程序）、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付项目单位和应由投标人提供的必要文件。
8.3中标人应根据项目单位使用单位的技术要求提供相应的软硬件产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。
8.4所有货物安装时若需使用特殊的接头、插座、电缆、特殊安装工具等备件由中标人提供。
8.5项目单位对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，中标人应及时进行整改，最终验收合格后，项目单位向中标人签发最终验收证明。
9、付款方式：供货完并验收合格后支付总价款的 95%，质保期满后无息支付余款。

